#### RS232与UART

RS232是一个串行通信的标准。RS232至少要求有3个引脚(pin)：发数据，收数据，接地。其它引脚都是提供控制功能的，但一般都不用。RS232是逐比特通信的，为了传输字符，需要在字符前加1个起始比特，字符后加1～2个结束比特。在结束比特前也可能会插入1个奇偶校验位。传输速率可以是14400比特每秒（用于传真），或56000比特每秒（用于数据）。

UART是一个接口的标准。它可以把计算机内部的字符和串口线上传输的比特进行转换。